1. MRO

2.1 标签打印机

威侃拥有完整的威码（VariMark）品牌手持式标签打印机和台式专业标识打印机系统产品线。将帮助您更高效、快捷、专业地设计和制作应用于安全设施、数据通信、实验室、PCB印刷线路板、元器件、通用标识、电力、电信、物流、军队、医疗和教育等行业的高品质标识和标签产品。

威码专业标签标识打印系统采用热转移打印技术，打印效果清晰持久，长期不褪色、能够抗紫外线、不因温度高而变形变色。可以满足您多方位的需求。配合专业打印软件VariMark Label Editer以及高品质的耗材，可自主设计并打印中英文、条码、各种标签标识符号组合等，具有很高的自由度，应用广泛。

威码专业标签标识打印机系统结构坚固、使用先进元器件，即使在高温、低温、潮湿、多尘等严酷、苛刻的复杂工业环境中也能够顺利工作。

2.1.1 GT1000手持式标签打印机

***产品预览***

GT-1000手持式标签打印机（360展示）

小有乾坤

机身小巧，功能强大，

PC键盘布局，输入更加方便、人性化。

机身小巧，不占空间，桌面式的设计更是适合办公室的首选机型。

独特设计的提手，方便移动，携行，使应用更加灵活

大尺寸的液晶屏，使文字输入及编辑更方便

2行\*6字符显示的大尺寸液晶屏使文字输入编辑简单方便，也能避免拼写错误。液晶屏不仅可以显示文档也能显示符号，可以制作带有符号的个性化标签。

条形码编辑更加便捷

内设8种条形码，只需选择您需要的条形码格式，输入字符，就可制作出符合要求的条形码，您可以如此灵活的运用条形码编辑功能，无论何时何地，都可根据需求制作出适合大多数读码器的条形码。

内置17类适用于不同领域的符号

***应用领域***

**办公**

固定资产管理

文件夹管理

个人物品标识

开关面板管理

线缆管理

**电力行业**

配电箱标识

线缆标识

开关面板标识

接口标识

**电信行业**

线缆标识

机房设备标识

端口标识

**实验室/医疗**

实验室试剂标识

实验室药品分类

医疗、实验仪器标识

**宾馆/饭店**

宾馆物品标识

厨房管理

员工胸牌

客房开关插头

**仓储物流**

货架标识

物流周转箱标识

货品分类

**工厂**

操作指示标识

指示标识

零部件管理

安全警示

设备铭牌

**教育**

固定资产管理

个人物品标识

图书档案分类

开关指示

***技术规格***

见参数表

***耗材***

见耗材表

2.1.2GT2000手持式标签打印机

***产品预览***

GT-2000手持式标签打印机（360展示）

贴出绩效

实用手持式，专业可靠，

实用手持式，可单手操作，不受使用场所的限制。更有准门配备的实用腰包（需另购），既便捷又给机器防震保护。。

内置常用电力、电信符号更加适合专业领域应用。

大尺寸的液晶屏，使文字输入及编辑更方便

2行\*6字符显示的大尺寸液晶屏使文字输入编辑简单方便，也能避免拼写错误。液晶屏不仅可以显示文档也能显示符号，可以制作带有符号的个性化标签。

大尺寸的液晶屏，使效果御览更加直观。

人性化的切刀设计，使标签剪切更加方便。

条形码编辑更加便捷

内设8种条形码，只需选择您需要的条形码格式，输入字符，就可制作出符合要求的条形码，您可以如此灵活的运用条形码编辑功能，无论何时何地，都可根据需求制作出适合大多数读码器的条形码。

***应用领域***

**办公**

固定资产管理

文件夹管理

个人物品标识

开关面板管理

线缆管理

**电力行业**

配电箱标识

线缆标识

开关面板标识

接口标识

**电信行业**

线缆标识

机房设备标识

端口标识

**实验室/医疗**

实验室试剂标识

实验室药品分类

医疗、实验仪器标识

**宾馆/饭店**

宾馆物品标识

厨房管理

员工胸牌

客房开关插头

**仓储物流**

货架标识

物流周转箱标识

货品分类

**工厂**

操作指示标识

指示标识

零部件管理

安全警示

设备铭牌

**教育**

固定资产管理

个人物品标识

图书档案分类

开关指示

***技术规格***

见参数表

***耗材***

见耗材表

2.1.3GT2010手持式标签打印机

***产品预览***

GT-2010手持式标签打印机（360展示）

精工细作

实用手持式，连接电脑编辑更轻松，

将GT2010连接电脑，使打印更加轻松、便捷

使用可以连接电脑编辑的GT2010所附带的VariMark Label Editer软件，设计排版变得更加容易，可以随心所欲的设计您的标签，还可使用电脑自带的字体，插入电脑中的符号、图片，设计表格，还可导入数据库文件（如 Office Excel）打印，提高工作效率

实用手持式，可单手操作，不受使用场所的限制。更有准门配备的实用腰包（需另购），既便捷又给机器防震保护。。

内置常用电力、电信符号更加适合专业领域应用。

大尺寸的液晶屏，使文字输入及编辑更方便

2行\*6字符显示的大尺寸液晶屏使文字输入编辑简单方便，也能避免拼写错误。液晶屏不仅可以显示文档也能显示符号，可以制作带有符号的个性化标签。

大尺寸的液晶屏，使效果御览更加直观。

人性化的切刀设计，使标签剪切更加方便。

条形码编辑更加便捷

内设8种条形码，只需选择您需要的条形码格式，输入字符，就可制作出符合要求的条形码，您可以如此灵活的运用条形码编辑功能，无论何时何地，都可根据需求制作出适合大多数读码器的条形码。

***应用领域***

**办公**

固定资产管理

文件夹管理

个人物品标识

开关面板管理

线缆管理

**电力行业**

配电箱标识

线缆标识

开关面板标识

接口标识

**电信行业**

线缆标识

机房设备标识

端口标识

**实验室/医疗**

实验室试剂标识

实验室药品分类

医疗、实验仪器标识

**宾馆/饭店**

宾馆物品标识

厨房管理

员工胸牌

客房开关插头

**仓储物流**

货架标识

物流周转箱标识

货品分类

**工厂**

操作指示标识

指示标识

零部件管理

安全警示

设备铭牌

**教育**

固定资产管理

个人物品标识

图书档案分类

开关指示

***技术规格***

见参数表

***耗材***

见耗材表

2.1.4 XT2000手持式标签打印机

***产品预览***

XT-2000手持式标签打印机（360展示）

宽幅打印，满足所需

支持50mm宽幅打印，使您的视觉管理应用更加多样化

采用标签带与碳带的分离设计，使耗材的选择、搭配更加灵活、多样化

提供更加多样化的耗材种类，成本更低

将XT2000连接电脑，使打印更加轻松、便捷

使用可以连接电脑编辑的XT2000所附带的VariMark Label Editer软件，设计排版变得更加容易，可以随心所欲的设计您的标签，还可使用电脑自带的字体，插入电脑中的符号、图片，设计表格，还可导入数据库文件（如 Office Excel）打印，提高工作效率

配有便携式手提箱，既便捷又给机器防震保护。。

大尺寸的液晶屏，使文字输入及编辑更方便

条形码编辑更加便捷

内设4种条形码，只需选择您需要的条形码格式，输入字符，就可制作出符合要求的条形码，您可以如此灵活的运用条形码编辑功能，无论何时何地，都可根据需求制作出适合大多数读码器的条形码。

***应用领域***

**办公**

固定资产管理

文件夹管理

个人物品标识

开关面板管理

线缆管理

**电力行业**

配电箱标识

线缆标识

开关面板标识

接口标识

**电信行业**

线缆标识

机房设备标识

端口标识

**实验室/医疗**

实验室试剂标识

实验室药品分类

医疗、实验仪器标识

**宾馆/饭店**

宾馆物品标识

厨房管理

员工胸牌

客房开关插头

**仓储物流**

货架标识

物流周转箱标识

货品分类

**工厂**

操作指示标识

指示标识

零部件管理

安全警示

设备铭牌

**教育**

固定资产管理

个人物品标识

图书档案分类

开关指示

***技术规格***

见参数表

***耗材***

见耗材表

2.1.5 DT4200台式标签打印机

***产品预览***

为配合客户使用 VariMark 条码打印系列产品，不断推陈出新，追求卓越，隆重推出适合工业使用的条码打印机升级版DT4200 系列，让客户能以最低的成本，轻松拥有高效的条码打印设备。

新推出的DT4200 系列，将标准内存容量升级至2MB Flash ROM、8MB SDRAM，可内设一组字型和一组SD 卡插槽，内存条最高可扩充至4GB，方便储存大量的资料及各类打印需求。VariMark DT4200 配备更高阶的32 位元CPU，大幅提升资料处理及输出的速度，让客户以更高效率轻易完成条码标签打印工作。

VariMark DT4200 系列机型采用贝壳式的上掀机构设计，提供使用者最友善的操作环境；工业级标准的耗材容量，内部可容纳300 米长碳带以及127mm 外径纸卷，搭配外部纸卷架可使用高达137mm 外径纸卷；独特的双马达驱动设计，让VariMark DT4200 装载外挂纸卷高速打印时，已然游刃有余；双层式外壳设计，结识稳固，有效提升了机器的耐用年限。除了操作简便、坚固耐用，VariMark DT4200 机型亦提供完整的传输界面，标准配备串口（RS-232C）、并口（Parallet Port）及USB3 种通讯界面；全新主机板设计，大幅降低客户选配内设式以太网打印服务器的成本，同时备有外接式以太网打印服务器，或外接式无线网路模组，让需求网路打印机功能的使用者有更多的选择。采用移动式标签感测器，方便侦测标签位置，满足多元化耗材打印需求；打印头及胶辊皆采用模组化设计，不仅方便使用者自行拆装维护及保养，同时也延长机器的使用寿命及维持良好的打印品质。

VariMark DT4200 搭配人性化的高阶条码机预言PLS，除了能轻松撰写程序，更可模拟知名

品牌条码机的程序预言，提高最佳的软件相容环境。随机附赠功能强大的VariMark Label Editer标签编辑软件，可支持数据库打印，数据直接存取，不需重复输入。

除了强大的软硬件配备外，我们还为使用者规划了最齐全的选购配件：自动切刀（全切

式、半切式）、标签剥离装置、外部纸卷架、3 寸纸卷轴心、扫描枪等。

VariMark DT4200 以其价格、规格、性能、稳定性、耐用性，绝对是条码打印机的首选产品之一。

适用范围：

工业标识（管道标识、电力标识）、商用标签、产品标签、邮政标签、票务收据、文件管理、库存管理….各种中英文字体、数字、条码、图形、线框等打印要求。

***应用领域***

**办公**

固定资产管理

文件夹管理

个人物品标识

开关面板管理

线缆管理

**电力行业**

配电箱标识

线缆标识

开关面板标识

接口标识

**电信行业**

线缆标识

机房设备标识

端口标识

**实验室/医疗**

实验室试剂标识

实验室药品分类

医疗、实验仪器标识

**宾馆/饭店**

宾馆物品标识

厨房管理

员工胸牌

客房开关插头

**仓储物流**

货架标识

物流周转箱标识

货品分类

**工厂**

操作指示标识

指示标识

零部件管理

安全警示

设备铭牌

**教育**

固定资产管理

个人物品标识

图书档案分类

开关指示

***技术规格***


见参数表

***耗材***

见耗材表

2.1.6 V-Tape 标签打印机耗材

威码标签机、标签带拥有优异的经济性能和可靠性能，直接高强度的打印到标签面。标签带结构简单，可减少前后余白，降低标签印刷成本。因此，每卷标签带可制成更多的标签。威码（V-tape）标签具有防水、防油特质，不易磨损的耐用性。即使在受到磨损、工业化学腐蚀、恶劣天气影响下，都能完好地粘贴在任何需要的地方和场所，且保存时间长久。



2.1.7 VariMark Label Editer 标签打印软件

使用VariMark Label Editer软件，设计排版变得更加容易，可以随心所欲的设计您的标签，还可使用电脑自带的字体，插入电脑中的符号、图片，设计表格，还可导入数据库文件（如 Office Excel）打印，提高工作效率。

2.2 线缆标签

威侃开发了针对工程线缆标识使用的线缆标签。特别研发的柔软有弹性的材质，并辅以工业级超强的粘胶。能保证标签能够在较高温度的机房环境下也能长期稳定的工作，不起翘脱落。

2.2.1 卷覆式线缆标签

威侃开发了针对工程线缆标识使用的线缆标签。特别研发的柔软有弹性的材质，并辅以工业级超强的粘胶。能保证标签能够在较高温度的机房环境下也能长期稳定的工作，不起翘脱落。特有的卷覆盖式标签结构，能够保证标识的内容受到保护，不受高温油污等情况的破坏。

威侃特别研发的涂层，除能使用热转移打印机打印外，更可以用铅笔，圆珠笔书写使标签的使用更加灵活多变，方便快捷。

2.2.2 旗帜标签

在布线繁复的配线架上，使用旗帜标签，能在较远距离也获得良好的可读性能进口的材质和粘胶，能够在较高的工作，温度下面也不起翘和脱落。

2.2.3吊牌标签

专为集成线速的标识开发设计，配合相应的尼龙匝带可以对不同的线束进行标注。WTG系列吊牌采用良好的任性的材质，不会被撕破，而且易于打印各种文字和条码使用。

2.2.4 面板标签

使用透明和高亮白两种材质的面板标签，能适用于绝大多数的面板，获得良好的可读性能的同时，并匹配面板的色彩。强粘胶性，能稳定使用不起翘脱落。

2.2.5 热缩套管标签

2.2.6 标记卡

2.2.7 线缆标识分配器

2.2.8 号码管

2.3 安全标识

在企事业单位的日常经营中，经常会发生由于管理不善，工作人员安全意识薄弱而引发的事故。如果能强化安全管理制度并配合适当的安全警示标识将会大大降低安全事故的发生率。

安全标识由安全色、几何图形和图形符号构成的、用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。国家标准 GB2894－82 《安全标志》对安全标志的尺寸、衬底色、制作、设置位置、检查、维修以及各类安全标志的几何图形、标志数目、图形颜色及其补充标志等都作了具体规定。

Varicut为客户提供全系列的安全标识方案。警示标识，禁止标识，指示标识指令标识、消防标识、电力标识、管道标识适用于工矿企业、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全的场所。我们能全面的满足安全标识的需要，并且符合国家及国际安全规范。

常见的几种安全标识材质选择：

A、亚克力板是高透光度、低浊度，加工性能好，耐候性极佳，能经受住高温度、紫外光、强太阳光照射，耐溶剂和常用化学品，做为安全标识挂牌，可以用在户外配挂。

B、PP板是一种发泡板材，板体挺括、轻盈、不易变质、易于加工，并可直接在板上丝网印刷，用于展板制作，用PP板制作的展板经济实惠，适用于室内环境。

C、不干胶标牌使用方便（易携带、贴装）、快捷（高速、高效）、美观（标准规范化）、耐候性好、防油污、不易脱落、耐水性和不褪色及低成本等优点，即用即贴，应用涉及到配电房、电气柜、面板、开关等等部位。

如有特殊要求可以专门定制。

2.3.1 禁止标识

禁止人们不安全行为的图形标志。

2.3.2 警示标识

提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志

2.3.3 指示标识

向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志

2.3.4 指令标识

强制人们必须作出某种动作或采用防范措施的图形标志

2.3.5消防标识

消防安全标志的信息设置，引起人们对不安全因素的注意，提醒并指示消防设施，预防发生事故。

2.3.6 电力标识

电力行业领域专属的标识，提醒人们有电力设备的存在。

2.3.7 蓄光疏散标识

利用高科技超长余辉蓄发光材料制作的发光标志牌，吸收自然光、灯光10-30分钟，于夜暗处可持续发光12小时以上。一旦火警断电和夜暗时立即发光，可靠性近乎100%，是人们在应急疏散逃生自救的必备设施。安全环保，无放射性、无毒无污染，安装方便，免维护，无需电源，价格低廉，寿命可长达10年以上。系统设计适用于高级装修星级宾馆、酒店、写字楼、金融商业中心、体育文化艺术娱乐场馆、机场、船舶等公共地方。

2.3.8 管道流向标识

指示管道内物质的流向的标识，箭头标识产品具有多种颜色清晰容易辨认，适用于各种工矿、化工、能源、公共场所标识方向。

产品经久耐用，使用方便，同时适于肮脏、有油污及不平整表面的管道。

2.3.9管道介质标识

对有较多管道的场所，管道介质标识能够有效地标注各种管道用途和介质名称。恰当的管道标识不仅能够节省对紧急情况的响应时间，降低维护成本和时间。

产品经久耐用，使用方便，同时适于肮脏、有油污及不平整表面的管道。

2.4 行业解决方案

2.4.1电力行业解决方案

2.4.2电信行业解决方案

2.4.3 医疗行业解决方案

2.4.4 化工行业解决方案